##

## Příloha č. 3: Pracovní rizika a opatření k jejich odstranění

|  |  |
| --- | --- |
| **Riziko** | **Opatření k odstranění rizika** |
| Havárie v důsledku řízení nebo obsluhy vozidla nekvalifikovanou osobou. | * Pověřit řízením nebo obsluhou vozidla pouze pracovníky s požadovanou kvalifikací pro daný druh vozidla.
 |
| Havárie v důsledku porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích. | * Dodržovat pravidla o provozu na pozemních komunikacích, zejména:
	+ dodržovat max. povolenou rychlost vozidla,
	+ rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací,
	+ dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě,
	+ dodržovat pravidla o předjíždění.
	+ rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací.
 |
| Havárie v důsledku špatného technického stavu vozidla. | * + - Včas přistavit vozidlo k provedení předepsané technické kontroly.
		- Před každodenním započetím jízdy provést ve stanoveném rozsahu kontrolu technického stavu vozidla.
		- Při zjištění závady, kterou nelze na místě odstranit, se musí vozidlo odstavit a informovat o tom příslušného vedoucího.
 |
| Havárie v důsledku špatného zdravotního stavu řidiče. | * Neřídit vozidlo při zdravotní indispozici ohrožující bezpečnost provozu.
 |
| Havárie v důsledku omezené schopnosti řídit vozidlo. | * Neřídit vozidlo pod vlivem únavy, alkoholu, omamných látek.
* Při řízení vozidla za jízdy netelefonovat.
 |
| Havárie v důsledku mikrospánku řidiče. | * Dodržovat zákonem stanovenou dobu pro bezpečnostní přestávky řidiče.
 |
| Havárie v důsledku smyku, neubrzdění vozidla na komunikaci. | * Komunikace, zejména v zimním období, udržovat neustále v bezpečném stavu.
* Opotřebované pneumatiky včas vyměnit za nové.
 |
| Havárie v důsledku omezeného výhledu řidiče. | * Okna vozidla udržovat neustále v čistotě.
* Do ostřikovačů používat v zimě nemrznoucí směs.
* Do výhledu řidiče neumisťovat žádné předměty.
 |
| Pád vozidla v důsledku špatného stavu pojížděné plochy. | * Vjíždět s vozidlem jen do míst, o nichž si je řidič jist, že únosnost terénu odpovídá váze vozidla.
 |
| Sesypání nákladu s ložné plochy vozidla. | * Každý náklad na vozidlo bezpečně uložit.
* Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného uložení.
 |
| Sesypání nákladu s ložné plochy vozidla. | * Každý náklad na vozidlo bezpečně uložit.
* Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného uložení.
 |
| Uvolnění předmětů v kabině řidiče. | * Všechny volně ložené předměty v kabině řidiče spolehlivě zajistit tak, aby během jízdy nedošlo k jejich uvolnění.
 |
| Dopravní nehoda v důsledku samovolného rozjezdu stojícího vozidla. | * Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu.
 |
| Dopravní nehoda v důsledku nezajištění bezpečnosti při couvání vozidla. | * Couvání provádět za pomoci dalšího pracovníka. Zastavit, jakmile řidič ztratí tuto osobu z dohledu.
* V případě, že řidič nemá dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí dalšího pracovníka, upozornit na začátek couvání zvukovým výstražným znamením.
* V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů.
 |
| Dopravní nehoda v důsledku nevhodného, nebezpečného zastavení nebo parkování. | * Nezastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo technických zařízení nebo je samo ohroženo prací konanou v jeho blízkosti.
 |
| Nepovolená přeprava osob na ložném prostoru nákladního automobilu nebo přívěsu traktoru. | * Důsledně dodržovat zákaz převážení osob v těchto prostorách.
 |
| Požár vozidla. | * Vozidlo vybavit hasicím přístrojem.
 |
| Zranění v důsledku nepoužití OOPP. | * Při opravě vozidla na komunikaci (nebo podobných úkonech) si při vystoupení z vozidla navléci výstražnou vestu s vysokou viditelností.
* Před jízdou se připoutat bezpečnostním pásem.
 |
| Zasypání nákladem z ložné plochy vozidla při sklápění jeho bočnic nebo čela. | * Při vykládání materiálu z vozidla stát bokem od jeho sklápěných bočnic nebo čela.
 |
| Zranění pracovníka materiálem ukládaným na ložnou plochu vozidla. | * Nakládání materiálu na vozidlo věnovat zvláštní pozornost, důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky.
* Mezi všemi osobami zúčastněnými na nakládce domluvit přesný způsob vzájemného dorozumívání.
 |
| Zranění při nastupování a sestupování na vozidlo. | * Používat pevnou, bezpečnou obuv.
* K nastupování a sestupování s vozidel využívat stupačky, případně vhodný žebřík.
* Nastupování a sestupování neprovádět s využitím provizorních pomůcek.
 |