## 

## Příloha č. 3: Pracovní rizika a opatření k jejich odstranění

|  |  |
| --- | --- |
| **Riziko** | **Opatření k odstranění rizika** |
| Havárie v důsledku řízení nebo obsluhy vozidla nekvalifikovanou osobou. | * Pověřit řízením nebo obsluhou vozidla pouze pracovníky s požadovanou kvalifikací pro daný druh vozidla. |
| Havárie v důsledku porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích. | * Dodržovat pravidla o provozu na pozemních komunikacích, zejména:   + dodržovat max. povolenou rychlost vozidla,   + rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací,   + dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě,   + dodržovat pravidla o předjíždění.   + rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací. |
| Havárie v důsledku špatného technického stavu vozidla. | * + - Včas přistavit vozidlo k provedení předepsané technické kontroly.     - Před každodenním započetím jízdy provést ve stanoveném rozsahu kontrolu technického stavu vozidla.     - Při zjištění závady, kterou nelze na místě odstranit, se musí vozidlo odstavit a informovat o tom příslušného vedoucího. |
| Havárie v důsledku špatného zdravotního stavu řidiče. | * Neřídit vozidlo při zdravotní indispozici ohrožující bezpečnost provozu. |
| Havárie v důsledku omezené schopnosti řídit vozidlo. | * Neřídit vozidlo pod vlivem únavy, alkoholu, omamných látek. * Při řízení vozidla za jízdy netelefonovat. |
| Havárie v důsledku mikrospánku řidiče. | * Dodržovat zákonem stanovenou dobu pro bezpečnostní přestávky řidiče. |
| Havárie v důsledku smyku, neubrzdění vozidla na komunikaci. | * Komunikace, zejména v zimním období, udržovat neustále v bezpečném stavu. * Opotřebované pneumatiky včas vyměnit za nové. |
| Havárie v důsledku omezeného výhledu řidiče. | * Okna vozidla udržovat neustále v čistotě. * Do ostřikovačů používat v zimě nemrznoucí směs. * Do výhledu řidiče neumisťovat žádné předměty. |
| Pád vozidla v důsledku špatného stavu pojížděné plochy. | * Vjíždět s vozidlem jen do míst, o nichž si je řidič jist, že únosnost terénu odpovídá váze vozidla. |
| Sesypání nákladu s ložné plochy vozidla. | * Každý náklad na vozidlo bezpečně uložit. * Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného uložení. |
| Sesypání nákladu s ložné plochy vozidla. | * Každý náklad na vozidlo bezpečně uložit. * Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného uložení. |
| Uvolnění předmětů v kabině řidiče. | * Všechny volně ložené předměty v kabině řidiče spolehlivě zajistit tak, aby během jízdy nedošlo k jejich uvolnění. |
| Dopravní nehoda v důsledku samovolného rozjezdu stojícího vozidla. | * Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu. |
| Dopravní nehoda v důsledku nezajištění bezpečnosti při couvání vozidla. | * Couvání provádět za pomoci dalšího pracovníka. Zastavit, jakmile řidič ztratí tuto osobu z dohledu. * V případě, že řidič nemá dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí dalšího pracovníka, upozornit na začátek couvání zvukovým výstražným znamením. * V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů. |
| Dopravní nehoda v důsledku nevhodného, nebezpečného zastavení nebo parkování. | * Nezastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo technických zařízení nebo je samo ohroženo prací konanou v jeho blízkosti. |
| Nepovolená přeprava osob na ložném prostoru nákladního automobilu nebo přívěsu traktoru. | * Důsledně dodržovat zákaz převážení osob v těchto prostorách. |
| Požár vozidla. | * Vozidlo vybavit hasicím přístrojem. |
| Zranění v důsledku nepoužití OOPP. | * Při opravě vozidla na komunikaci (nebo podobných úkonech) si při vystoupení z vozidla navléci výstražnou vestu s vysokou viditelností. * Před jízdou se připoutat bezpečnostním pásem. |
| Zasypání nákladem z ložné plochy vozidla při sklápění jeho bočnic nebo čela. | * Při vykládání materiálu z vozidla stát bokem od jeho sklápěných bočnic nebo čela. |
| Zranění pracovníka materiálem ukládaným na ložnou plochu vozidla. | * Nakládání materiálu na vozidlo věnovat zvláštní pozornost, důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. * Mezi všemi osobami zúčastněnými na nakládce domluvit přesný způsob vzájemného dorozumívání. |
| Zranění při nastupování a sestupování na vozidlo. | * Používat pevnou, bezpečnou obuv. * K nastupování a sestupování s vozidel využívat stupačky, případně vhodný žebřík. * Nastupování a sestupování neprovádět s využitím provizorních pomůcek. |