NÁVOD K OBSLUZE – VYSÍLAČ V2 PHOX2‑P433 (FOX 2)
Účel dokumentu:
Tento návod stanovuje pravidla pro bezpečné používání dálkového ovladače V2 PHOX2‑P433 sloužícího k ovládání automatických bran a vrat.
1. Základní popis
Dálkový ovladač V2 PHOX2‑P433 je bezdrátový vysílač pro ovládání pohonů bran a vrat.

• Počet kanálů: 2 (2 tlačítka)
• Frekvence: 433,92 MHz
• Napájení: baterie CR2032 (3 V)
• Kódování: plovoucí (rolling code)
2. Ovládání
Stisknutím tlačítka se vysílá signál do přijímače.

Standardní funkce:
otevřít → STOP → zavřít → STOP

Každé tlačítko může ovládat jiné zařízení nebo funkci.
3. Programování ovladače
1. Otevřete kryt řídicí jednotky pohonu.
2. Stiskněte tlačítko PROG / MEM / LEARN.
3. Do 5–10 sekund stiskněte tlačítko na ovladači.
4. Potvrzení proběhne bliknutím LED nebo reakcí pohonu.
5. Počkejte cca 10 sekund.
4. Bezpečnostní pokyny
• Ovládejte zařízení pouze při vizuální kontrole brány.
• Nevstupujte do prostoru pohybující se brány.
• Zabraňte použití nepovolanými osobami.
• Nezasahujte do konstrukce zařízení.
5. Údržba
• Vyměňte baterii při poklesu dosahu nebo slabé LED.
• Chraňte ovladač před vodou a mechanickým poškozením.
• Uchovávejte mimo extrémní teploty.
6. Řešení problémů
Brána nereaguje: zkontrolujte baterii nebo proveďte nové naprogramování.
Malý dosah: vyměňte baterii.
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