NÁVOD K OBSLUZE – DÁLKOVÝ OVLADAČ PHOENIX V2
1. Účel zařízení
Dálkový ovladač Phoenix V2 slouží k bezdrátovému ovládání vjezdových bran, garážových vrat a závor.
2. Základní popis
• Dálkový ovladač Phoenix V2 slouží k ovládání automatických bran a vrat
• Počet tlačítek: 2 nebo 4
• Frekvence: 433,92 MHz
• Kódování: plovoucí (rolling code)
• LED signalizace
• Napájení: vlastní baterie 12 V
 
3. Ovládání
Stisk tlačítka vyšle signál.
Funkce: otevřít → STOP → zavřít → STOP
4. Programování
1. Otevřít řídící jednotku
2. Stiskněte tlačítko PROG/MEM/SW1
3. Do 5 sekund stiskněte tlačítko na ovladači
4. Po bliknutí LED je ovladač uložen
5. Počkejte cca 10 sekund
5. Dosah
30–100 m
6. Údržba
Vyměnit baterii při slabé LED nebo poklesu dosahu
Chraňte zařízení před vodou a mechanickým poškozením
7. Problémy
Brána nereaguje: vyměňte baterii nebo znovu naprogramujte

8. Bezpečnostní pokyny
Ovládejte bránu pouze při přímém vizuálním kontaktu brány
Nevstupujte do prostoru pohybující se brány
Zabraňte použití nepovolanými osobami
9. Provoz
Kontrola prostoru brány, hlášení závad
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